КРОТОШИН: СПІЛЬНИЙ ПРОСТІР

**Попередній кошторис:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ | Орієнтовна ціна, грн. | ВАРТІСТЬ, грн. |
|  |  |  |  |
| 1 | **Пісочниця шестикутної форми** | 15 000 | **15 000**  |
|  |  |  |  |
| 2 | **Клумба з квітучими рослинами (багаторічники), 2шт.** | 20 000 | **20 000** |
|  |  |  |  |
| 3 | **Гойдалка подвійна на цепочках з пластиковими сидіннями (протиударними), 2шт.** | 50 000 | **50 000** |
|  |  |  |  |
| 4 | **Лавка овальна біля квітника, 2шт.** | 15 000 | **15 000** |
|  |  |  |  |
| 5 | **Гірка подвійна сталева**  | 70 000 | **75 000** |
|  | Основа до гірки дерев’яна |  | 15 000 |
|  | Гірка подвійна з суцільного металу |  | 60 000 |
|  | Безшовне гумове покриття до основи гірки | 4кв.м х 2500 | 10 000 |
|  |  |  |  |
| 6 | **Гойдалка для найменших з відповідним сидінням, щоб малеча не випала з нього, 2шт.** | 14 000 | **28 000** |
|  |  |  |  |
| 7 | **Лавка велика під деревом** | 20 000 | **20 000** |
|  |  |  |  |
| 8 | **Лавка стандартна**, 2м.п.х 3шт. | 21 000 | **21 000** |
|  |  |  |  |
| 9 | **Балансири на пружинах**, **5 шт.** | 8 000 х 5 шт. | **40 000** |
|  |  |  |  |
| 10 | **Горбик** з земляної основи, бетонна поверхня, безшовне гумове покриття |  | **67 000** |
|  | Влаштування основи з бетону армованого по насипу земляному, s=150 мм, S = 24 кв.мГумове покриття, S = 45 кв.м | 24 кв.м х 2500  | 60 000 |
|  | Скелелазальні зачепи, 40 шт. | 26 х 100 | 2600 |
|  | Вмонтовані пеньки, 12 шт. | 11 х 400 | 4 400 |
|  |  |  |  |
| 11 | **Канатна лазанка** (на горбку) | 75 000 | **75 000** |
|  |  |  |  |
| 12 | **З’їзджалка** (на горбку) сталева | 55 000 | **55 000** |
|  | Безшовне гумове покриття до основи гірки | 4кв.м х 2500 | 10 000 |
|  |  |  |  |
| 13 | **Дерев’яний місток** | 38,3м.п. | **264 000** |
|  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО**без монтажу, доставки |  | **745 000** |
|  | + 10% монтаж, доставка |  | 74 500 |
|  | + 10% прибуток будівельників |  | 74 500 |
|  |  |  |  |
|  | **Влаштування основи**, дрібна фракція мульчі соснової 2-4 мм (або відсів), S=212 кв.м  | 212 кв.м. х 500 | **106 000** |
|  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ** |  | **1 000 000** |